**ИЗМЕНЕНИЕ № 6**

**К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ**

**по многоквартирному жилому дому со встроенными помещениями в цокольном этаже**

**расположенному по адресу: г. Кострома, Войкова улица, дом 26,28,30.**

 06.02.2017

Читать п.4 в разделе «**Информация о проекте строительства» (статья 21)** в новой редакции:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предыдущая редакция | Новая редакция |
| 4) | Сведения о местоположении строящегося многоквартирного жилого дома.Описание строящегося многоквартирного жилого дома, в соответствии с проектной документацией, на основании которой выдано разрешение на строительство | г. Кострома, Войкова улица, дом 26,28,30. 7-ми этажный кирпичный жилой дом с офисными помещениями в цокольном этаже, с двухуровневыми квартирами на пятом этаже. Проектная документация ООО «КФК Проект»Общая площадь здания- 5308,8кв.м.Общая площадь офисных помещений-522,8кв.м.Строительный объем здания -17960,8куб.м., в том числе подземной части-2840,5куб.м. | г. Кострома, Войкова улица, дом 26,28,30. 7-ми этажный кирпичный жилой дом с офисными помещениями в цокольном этаже, с двухуровневыми квартирами на пятом этаже. Проектная документация ООО «КФК Проект»Общая площадь здания- 5308,8кв.м.Общая площадь офисных помещений-522,8кв.м.Строительный объем здания -17960,8куб.м., в том числе подземной части-2840,5куб.м.Материал наружных стен: 1 и 2-го этажей – керамический камень, облицованный кирпичом, общая толщина стен-640мм; с 3 по 7этажи - керамический камень, общая толщина стен-640 мм. Материал поэтажных перекрытий -сборные Ж/Б плиты, толщиной 220 мм.Класс энергоэффективности -В. Строительство ведется не в сейсмическом районе. |

Генеральный директор ООО «КФК Элит» О.А. Соколова